附2-项目需求（可视化智能实训示教系统及推车）
	规格参数
	数量

	系统：X86架构，不额外购买资源平台。画面同屏功能要求：
1、 示范教学：
1）须实现一键示教窗口强制直播，只需教师点击开始直播按键，被选定的单个或多个接收端通过有线或无线局域网络强制同步接收示教窗口画面，而非示教软件界面或无线投屏器方式，避免信号干扰不稳定。
3）直播画面分辨率，支持4K（3840×3240 ）分辨率，向下可兼容4K（3840×2160 ）、2K（2560×1440）、1080P（1920×1080）、720P（1280×720）等，画质级别可选；
2、 对比教学：
1） 须支持单画面、两画面、三画面、四画面、六画面及画中画形式。
2）在自由布局场景中，须支持聚合视频、文字、图片、网页、PPT、思维导图、远程桌面及摄像机画面，进行多层叠加，实现多画面组合；
2、 互动直播教学功能：
1、 远程互动教学：
1） 无需其他硬件设备即可接入腾讯会议、钉钉等第三方视频会议系统进行远程互动教学；
2、 直播教学：
1）支持局域网内网直播，无需向流媒体服务器推流，通过扫描主机二维码或输入主机地址即可实时观看示教画面；
3、 多路录制与回放功能：
1、 多路音视频录制：
1）须支持暂停录制功能，在录制过程中可多次暂停录制，点击停止录制后形成一个视频文件；
2） 系统须具备一键录制所有通道功能按键，点击该按键，所有通道开始录制，支持≥20路音视频信号源同时录制，形成标准MP4或MKV格式文件，以时间及视频信号源名称命名单独保存；
2、 视频回看：
1） 点击视频回看按键，将所录制的实操视频拖拽至示教窗口，即可实现视频回看，且同步推送至接收端，达到针对性教学和翻转教学目的；
3、 教学素材可视化展示：
1）须提供≥10通道信号源，可自定义添加和删除通道，每个通道均可可视化展示，通道信号可加载摄像头、采集卡、高拍仪、媒体文件、网络串流、网络摄像机、MR摄像机、远程桌面、远程桌面摄像头、网页、思维导图、PPT、Word、手机/平板摄像头、手机/平板桌面等信号接入；
4、 打点标注功能：
1、 重难点批注：
2） 在示教窗口和主机界面均可进行实时批注，批注内容可实时显示在接收端上；
2、 知识点打点：
1） 需具备专用打点播放器，支持对任意视频进行打点编辑，标记点以列表形式呈现，可增加或删除标记点，对标记点添加文字描述；
5、 辅助教学功能：
1、 辅助教学工具：
1） 须支持AI语音转文字功能，通过采集麦克风声音，将声音转换字幕实时显示在示教窗口，也可以将没有字幕的视频文件声音，实时转换字幕显示，且支持录制在视频文件中；
2）AI语音助手：系统须AI支持语音助手功能，通过预设关键词实现语音唤醒功能，可语音控制系统功能操作，至少包含开始直播，停止直播，开始录制，暂停录制，停止录制，切换场景布局，展示桌面，返回示教、一键录制、远程关机、远程重启等。
3）设备厂家需要投标人所投本项配套设备须具备硬件采集终端与配套平台软件一体化联动能力，设备整体系统应深度融合人工智能技术，集成多种教学应用模式，可实现多模式一体化教学应用，满足日常综合教学使用需求
6、 移动端功能要求：
1、 须实现移动端在不需要外网的情况下对实训示教主机反向投屏、批注、控制，移动端平板摄像头画面可实时同步到实训主机、接收端、小组端屏幕上。
1、 移动实训示教推车
1、 移动实训示教推车采用模块化设计，整体包括实训示教主机、特写摄像机、全景摄像机、多功能万向臂、把手、托板、箱体、移动底座以及万向轮，各模块之间可以方便地组合和拆卸，配置检修门，背部多点散热孔设计。
2、移动实训示教推车支持一键强制直播及关闭该设备现有的所有接收端，接收端支持2种操作系统；
3、移动实训示教推车电池组与控制系统分体式设计，取掉电池组，插市电推车整体可正常使用。 4、移动实训示教推车控制系统输出输入接口DC12V*4、USB*4、DC19V*2、AC*1、插头*4，配备市电切换开关；
2、 实训主机
1、 ≥23.8寸电容触摸屏，屏幕分辨率≥1920*1080，CPU:I7十代处理器及以上，至少16G内存，硬盘：≥1T固态，千兆网卡，须支持WIFI6，3W低音喇叭；
2、 接口数量：HDMI接口≥1，RJ45接口≥1，USB接口≥5
3、 三、4K特写摄像机：
1、1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器；
2、 有效像素：≥828万，≥12倍光学变倍；
3、 机身面板：至少有变倍放大、变倍减小、亮度+、亮度-、画面冻结、一键对焦、菜单等按键，
4、 视频输出接口：HDMI≥1，SDI≥1，LAN≥1，音频输入接口：Line IN≥1；
3、 全景跟踪云台摄像机
1、 有效像素≥207万，学镜头镜头≥20倍，水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：-30°+90°；
4、 麦克风：
1、 音频频率响应：30Hz～18KHz；
2、 麦克风规格：电容式全指向；
5、 控制系统
1、电源控制系统接口：USB5V输出口≥4个、19V输出口≥2个、12V输出口≥4个、AC输入口≥1个，4口DC转换器≥1个；
3、 内置14.6V20A快速充电模块；
6、 锂电池1、标称容量：84AH； 显示屏：1.8″，屏幕显示电量/电压/温度/；续航时长：≥12小时；保护：过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、温度保护；
7、 网络模块：含5口千兆交换机和WiFi6路由器。
1、5个10/100/1000M自适应网络端口；
设备软件不能有隐藏收费

注：具体可按照各单位实际产品进行响应，投标现场需进行产品展示及操作演示，包含但不限于携带样机现场演示或录制产品演示视频等方式。
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