　项目需求及技术要求
一、项目概况
本项目位于辽宁何氏医学院主校区1教旁网球场。因网球场原有基底沉陷，导致原人造草坪开胶、积水，产生较大高低差，网球场无法正常使用，存在较大安全隐患。现对该场地进行维修改造，修复后铺设沥青面层，恢复场地正常使用功能。
[bookmark: _GoBack]二、施工范围及主要内容
网球场内部原面层为人造草坪，现需要对原草坪进行拆除清运，并对草坪下混凝土基底按照施工要求进行修复，修复后铺设沥青面层。主要内容为：
1. 拆除原有场地短毛人造草皮；
2. 刨除塌陷部位的混凝土，查看塌陷处混凝土下基层情况，如有淤泥或松散土质，需清除并换填碎石，碎石换填后，预留200mm混凝土基层厚度；
3. 摊铺5cm细粒式沥青，由场地中心向南北两侧找坡，坡度3‰。
具体施工内容、项目特征及工程量以工程量清单（附件）为准。
三、技术及质量标准
1. 执行《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-2016。
2. 主要材料的质量标准及技术要求，详见工程量清单（附件）项目特征描述。
四、验收标准
按《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-2016及工程量清单（附件）项目特征要求验收合格。
五、工期要求
1. 工期：20日历天，具体开竣工时间以合同约定为准。
2. 施工须避开正常教学时段。
六、质保要求
工程质保期2年，自竣工验收合格之日起算。
七、变更与签证
变更及现场签证按学校制度执行。
八、评审方法
经评审的最低投标价法
