项目需求及技术要求
一、项目概况
为进一步完善校园安防体系，针对校内公共区域及现有监控盲区，增补布设高清夜视安防监控设备。本项目实施地点为辽宁何氏医学院中心校区、北校区、主校区。
二、招标范围及主要内容
为主校区、南北校区室外监控盲区安装夜视高清摄像头，设备统一联网接入校内监控室。具体施工内容、项目特征及工程量以工程量清单（附件）为准。
三、主要设备技术要求
	序号
	名称
	品牌
	型号
	备注

	1
	监控头
	海康威视
	DS-2CD3T46WDA4-L
	

	2
	交换机
	H3C
	mini S1226F-HPWR（POE）
	

	3
	光纤
	立孚
	6芯
	食堂西南角采用12芯光纤

	4
	光纤收发器
	TPLINK
	FC311A-FC314PB
	POE/单模单纤/1分4

	5
	网线
	罗格朗
	超五类、无氧铜
	

	6
	监控杆
	国标
	非拼接一体杆
	


所有新增监控设备必须统一采用海康威视品牌，兼容接入学校现有监控系统。主要设备的品牌、型号及技术要求如下表：
注：上表品牌、型号为使用部门根据与学校现有监控系统兼容接入需要所确定的要求，投标人须按此响应；所投设备应为全新正品，并随附合格证明。
四、技术及质量标准
1. 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022（全文强制性）；
2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；
3. 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；
4. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013；
5. 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018；
6. 《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018；
7. 《安全防范工程技术规范》GB 50394-2007；
8. 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50395-2007；
9. 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50396-2007；
10. 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50314-2015；
11. 《智能建筑设计标准》《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》GB 50348-2018。
五、验收标准
根据使用要求及以上国家标准及技术规范进行验收。包括并不限于：
1. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013；
2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303；
3. 《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016等。
六、工期要求
1. 工期：20日历天，具体开竣工时间以合同约定为准。
2. 施工须避开正常教学时段。
七、质保要求
1. 工程质保期2年，自竣工验收合格之日起算。
2. 设备质保期2年，自竣工验收合格之日起算。
八、变更与签证
变更及现场签证按学校制度执行。
九、其他交易条件
包含安全文明施工、成品保护、垃圾清运、现场围挡及师生通行疏导等。
[bookmark: _GoBack]十、评审方法
经评审的最低投标价法
